Erratum Studiewijzer Marifonie en Marcom-B 11e (her)druk ISBN 978 94 91173 13 4

**Vanaf 1 januari 2023 gaat de toezichthouder Agentschap Telecom verder als Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (afgekort RDI).**

Nieuwe examenvraag:

Bij verkeerd gebruik van de marifooninstallatie op de binnenwateren kunnen sancties worden opgelegd door:

1. Uitsluitend de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.
2. De Radiocontroledienst.
3. *De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur of Politie, Landelijke Eenheid, Dienst Infrastructuur.*

Men koopt een nieuw zeiljacht met een andere scheepsnaam, en gebruikt de marifoon van het vorige jacht. Men:

* 1. Dient het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat schriftelijk in te lichten
  2. Behoeft niets te doen. Deze marifoon staat reeds geregistreerd.
  3. *Dient deze gegevens te wijzigen. Dit kan onder andere via de website van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur.*

-------------------------------------------------------------------

Blz. 56: 3.1.2 Kanalen

Op de nieuwste marifoon en portofoon types zitten de volgende duplex kanalen: 19, 20, 78 en 79. Deze zijn opgesplitst in twee simplex kanalen. Een simplex kanaal op de lage frequentie (10) en een simplex kanaal op de hoge frequentie (20). Op deze manier worden twee extra kanalen gecreëerd. De duplex variant blijft gewoon intact.

Voorbeeld kanaal 78.

Als je 1078 selecteert, dan is het een simplex kanaal op de lage frequentie.

Als je 2078 selecteert, dan is het een simplexkanaal op de hoge frequentie.

Als je 78 selecteert dan is het een duplexkanaal.

-------------------------------------------------------------------

Men ontvangt op VHF-kanaal 16 de volgende noodoproep:

MAYDAY (3x)

hier de Res Nova (3x)

PD2001

Wanneer geeft men reçu op bovenstaande ontvangen noodoproep?

*a. Nooit.*

b. Slechts na toestemming van de kapitein.

c. Onmiddellijk.

Verbindingen met de marifoon kunnen soms gedurende korte tijd verder

reiken dan verwacht.

Dit wordt veroorzaakt door:

a. variaties in de voortplantingssnelheid.

b. pieken van de golflengte.

*c. het weer.*

Tijdens het zenden op hoog vermogen met de marifoon, verschijnt op het

display de melding 'low battery power'.

De accu is volledig geladen.

Wat is een mogelijke oorzaak van deze melding?

*a. De klemmen zitten niet goed vast aan de accupolen.*

b. Er is een zekering doorgebrand.

c. Er zit een fout in de antennekabel.

Men vaart op zee en kan ondanks herhaaldelijk aanroepen op VHF-kanaal 16 geen verbinding maken met schepen die wel worden ontvangen.

Dit wordt mogelijk veroorzaakt doordat:

*a. de marifoon staat ingesteld op 1 Watt.*

b. dit kanaal normaal gesproken voor uitzenden is geblokkeerd, tenzij men hiervoor een machtiging heeft aangevraagd.

c. het hier een duplexkanaal betreft waarop geen schip-schip verkeer mogelijk is.

Blz. 74, Test jezelf 4.1.3

Goede antwoord is: A